**DSN-IPXJ708MF-B**

**产品透析**

* 硬件配置：海思芯片+星光级镜头+晶元红外+高品质咪头大功率喇叭+全金属外壳
* 性能特点：AI智光红外→ BMW夜视快速人脸防爆→内置音频和喇叭 双向对讲千里传音 →红蓝灯闪烁警示→人形检测、划线检测 →后端和APP可设置→支持手机离线推送→喊话内容可自定义 AI智光红外→BMW夜视快速人脸防爆→内置音频和喇叭→双向对讲千里传音 →衡光设计→人形检测、划线检测→后端和APP可设置→支持手机离线推送→喊话内容可自定义

**产品特性**

* 支持种类信息叠加（ID、IP、DDNS服务器等）、方便使用
* 采用先进的H.265+视频压缩技术，实现超低码率、高清晰画质
* 支持各类手机远程监控（iPhone、Windows Mobile、BlackBerry、Symbian、Androiod）
* 支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）
* 可接入支持ONVIF标准的HVR/NVR等；符合IP67级防水设计，可靠性高

**应用领域：**

建议安装 小区，街道，城市等带微光环境监控场所

**技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | **型号** | **DSN-IPXJ708MF-B** |
| 摄像机 | 传感器类型 | H3516EV200+307 1/2.8 |
| 最低照度 | 彩色：0.0001Lux |
| 黑白：0Lux |
| 电子快门 | 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 |
| 帧率 |  200万像素30帧，支持7~30帧/秒可调 |
| 镜头 | F1.4镜头 4MM、6MM、8MM、12MM可选 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265+/H.265/H.264+视频编码 |
| 压缩输出码率 | 200Kbps-8000Mbps可调，支持P制和N制 |
| 图像 | 主码流 | 1920×1080,1280×960,1280×720; |
| 子码流 | 800×448,640×480,640×360,352×288; |
| 图像设置 | 饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 功能 | 存储功能 | 网络存储 |
| 智能报警 | 移动侦测、视频丢失、网线断、IP地址冲突 |
| 支持协议 | TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，PPPoE,SMTP,NTP(HTTPS,SIP,802.1X,IPV6 |
| 通用功能 | 防闪烁，双码流，心跳，密码保护 |
| 音频功能 | 音频接口 | 1路输入,支持麦克或拾音器输入;1路输出,支持连接耳机或功放; |
| 音频处理 | G.711编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步; |
| 一般规范 | 红外 | 4颗单晶点阵红外光源，两颗单晶点阵红/蓝频率闪灯 |
| 电源 | DC12V/2.0A |
| 功耗 | <15W |
| 距离 | 5-15M |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85 ℃ |
| 工作湿度 | 10 ~ 85% |
| 尺寸 | 250mm\*113mm\*103mm |
| 重量 | 700g |