**DSN-S306M20-A-V**



**产品透析**

* 硬件配置：星光镜头+晶元红外+高效导热外壳+双光灯板+博音咪头+内置喇叭
* 性能特点：性能特点：AI智能双光→BMW夜视速人脸防爆→移动侦测语音报警→精准人形检测→智能快速回放→智能双光切换警戒→500W高清

**产品特性**

* 支持种类信息叠加（ID、IP、DDNS服务器等）、方便使用
* H265+压缩存储技术一天低至6-12G
* 采用先进的H.265+视频压缩技术，实现超低码率、高清晰画质
* 支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）

**应用领域：**

建议安装 小区，街道，城市，家庭，门店等带微光环境监控场所

**技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **型号** | DSN-S306M20-A-V |
| 摄像机 | 传感器类型 | Hi3518ERNCV300+SC5235 |
| 最低照度 | 彩色：1.0Lux |
| 黑白：0.1Lux |
| 电子快门 | 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 |
| 帧率 | 帧率500万最大20帧,400万最大25帧;300万及以下最大30帧 |
| 镜头 | F2.0镜头 2.8MM、4/6MM可选 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265+/H.265/H.264+视频编码 |
| 压缩输出码率 | 200-8000Kbps可调，支持P制和N制 |
| 图像 | 主码流 | 2592×1944 2592×1920 2560×1920 |
| 子码流 | 800×448,640×480,640×480,640×360,352×288 |
| 图像设置 | 饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 功能 | 存储功能 | 网络存储 |
| 智能报警 | 移动侦测、视频丢失、网线断、IP地址冲突 |
| 支持协议 | 支持TPS,TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P; |
| 通用功能 | 防闪烁，双码流，心跳，密码保护 |
| 音频功能 | 音频接口 | 1路输入,支持麦克或拾音器输入;1路输出,支持连接耳机或功放; |
| 音频处理 | G.711编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步; |
| 一般规范 | 双光 | 12颗双芯双光源24灯 |
| 电源 | DC12V/2.0A |
| 功耗 | <15W |
| 距离 | 30-60M |
| 工作温度 | -20℃～+55℃ |
| 工作湿度 | 10 ~ 85% |
| 防雷保护 | 电源全面防雷,通过ITU-T K.21-2008,IEC61000-4-2/IEC61000-4-5等防雷标准测试 |
| 手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android),支持“Seetong云”服务; |